2-қосымша

Деректер тізімі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № p/p | Критерийлер | Сипаттама  гинекологиялық кресло | | | |
| 1 | Медициналық құрал-жабдықтардың атауы | гинекологиялық кресло ҚСМ тізіліміне енгізуге жатпайды 04.09.2018 № 21-06/9492 | | | |
| 2 | Қаптамаға қойылатын талаптар | № p/p | Медициналық жабдықтың құрамдас бөлігінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөліктерінің техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсетумен) |
| Негізгі компоненттер | | | |
| 1 | Гинекологиялық кресло | Гинекологиялық кресло гинекологиялық немесе урологиялық зерттеулерге немесе басқа процедураларға арналған.  Кресло биіктігі мен бұрышы, сондай-ақ арқалық бұрышы реттелетін гинекологиялық кресло. Бұл қозғалыстардың барлығын басқару пультімен басқарылатын электрлік сервомоторлар және кресло күйін орнатуға арналған жады бар сымды қашықтан басқару пульті орындайды. Гинекологиялық креслода реттелетін биіктігі мен орындық бұрышы, сондай-ақ арқалық бұрышы бар.  Креслоның екі жағында монтаждау рельстері бар, оларға, мысалы, қол тірегі, тізе тірегі немесе басқа жабдық орнатылуы мүмкін. Қажет болса, Креслоның отырғышын төменгі аяқ бөлігін (креслоға бекітілген) пайдаланып ұзартуға болады. Креслоның астында тартылатын гинекологиялық науа орналасқан. Артқы жағында емделушіні кресло төсемімен тікелей жанасудан қорғауға арналған қағаз парақтары/орамалдар орамы бар. Сонымен қатар, кресло кольпоскоп ұстағышымен жабдықталуы мүмкін (міндетті емес). Стандартты нұсқадағы база креслоның аяқтармен жабдықталған.  Кереуеттің биіктігі креслоның негізіне орнатылған электрлік сервомотордың көмегімен өзгертіледі. Кереуетті негізге қатысты ~300 мм шегінде көтеру немесе түсіру үшін еденді басқару педальының сол немесе оң жақ түймешігін басу қажет.  Креслоның бұрышын өзгерту креслоның негізіне орнатылған электрлік сервомотордың көмегімен жүзеге асырылады. Креслоны көтеру немесе түсіру үшін еденді басқару педальындағы сол немесе оң түймені басыңыз.  Артқы бөліктің бұрышын өзгерту (Тренделенбург және Тренделенбургке қарсы) креслоның артқы жағына орнатылған электрлік сервомотор арқылы орындалады. Креслоны артқа қарай еңкейту үшін (Тренделенбург күйі), еденді басқару педальындағы сол түймені басыңыз және креслоны алға еңкейту үшін (Тренделенбургке қарсы күй) еденді басқару педальындағы оң жақ түймені басыңыз.  Аяқ тіректерінің айналу бұрышын өзгерту рычагпен бітеліп тұратын тірек-пиньондық механизм арқылы жүзеге асырылады. Тоқтау бұрышын өзгерту үшін иінтіректі босатыңыз (сізге қарай жылжытыңыз), аялдаманы қажетті күйге орнатыңыз және иінтіректі блоктаңыз (сізден алыстау).  Блоктау қозғалысы бар мобильді база (қосымша).  Техникалық сипаттама:  Көлденең күйдегі жалпы ұзындығы балтыр қимасы 1750 мм  Көлденең күйдегі жалпы ұзындығы 1300 мм  Жалпы ені (алақан тіректерімен) 745 мм  Кресло ені 570 мм  Арқаның ені 565 мм  Кресло орнындағы ең аз кресло биіктігі 560 мм  Кресло позициясындағы кресло максималды биіктігі 860 мм  Көлденең күйдегі төсектің ең аз биіктігі 780 мм  Көлденең күйдегі төсектің максималды биіктігі 1080 мм  Арқаның ең үлкен бұрышы 65°  Тренделенбург позициясы 10°  Тренделенбургке қарсы позиция 65°  Қуат көзі 230В 50/60Гц  Салмағы 160 кг  Креслоға максималды рұқсат етілген жүктеме - 200 кг  Стандартты гинекологиялық шыныаяқтың көлемі 3,8 литр  Электр тогының соғуынан қорғау II класы  Қолданба бөлігі түрі B  Қоршаған орта әсерінен қорғау дәрежесі IP-X4S A  Пайдалану мерзімі 10 жыл  Жеткізу мазмұны:   1. Гинекологиялық кресло - 1 дана. 2. Тізе тірегі бар қол тірегі - 1 дана. | дана. |
| Қосымша керек-жарақтар | | | |
| 2 | Тізе тірегі бар қол тірегі | Тексеру кезінде науқастың тізелерін қолдау үшін тізе тіректері қолданылады. Тот баспайтын болаттан және полиуретанды төсеніштен жасалған, тексеру кезінде пациенттің жайлылығын арттыру үшін бұрыштық күйде орнатылған. Айналдыру 360 °, биіктік пен көлбеу бұрышын реттеу жүзеге асырылады.  Пальма тіректері креслоға ыңғайлы болу үшін иілген жартылай шеңберлі тот баспайтын болаттан жасалған. Тізе жастықшаларымен бірдей материалмен жабылған. | дана |
| 3 | Жұмыс жағдайына қойылатын талаптар | Бұл өнім үй ішінде пайдалануға арналған. Қолдану ережелері:  +10-нан +40°С-тан аспауы керек ; ауа ылғалдылығы 30-дан 80% дейін, атмосфералық қысым 700 - 1060 гПа. | | | |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізу шарттары (INCOTERMS 2020 сәйкес) | DDP тағайындау орны | | | |
| 5 | Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн, кешіктірмей Мекен-жайы: СҚО, Сергеевка қ., Гончар к-сі, 119 үй | | | |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары | Медициналық жабдыққа 37 ай кепілдік қызмет көрсету.  Жоспарлы жөндеу жұмыстары тоқсанына бір рет жүргізілуі керек.  Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды:  - пайдаланылған компоненттерді ауыстыру;  - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;  - медициналық техниканы реттеу және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыс;  - негізгі механизмдер мен тетіктерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта құрастыру;  - медициналық техниканың оның құрамдас бөліктерінің корпусының сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (жартылай блокпен - түйінді бөлшектеу );  - медициналық техниканың белгілі бір түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген басқа операциялар. | | | |
| 7 | Қатысты қызметтерге қойылатын талаптар | Әрбір тауар жинағы мазмұны қазақ және орыс тілдеріне аударылған техникалық-пайдалану құжаттамаларымен бірге жеткізіледі. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу көлемі тауарлардың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып және осы кестенің әрбір позициясы (жиынтығы немесе жабдық бірлігі) үшін бөлек бүкіл конфигурациямен сипатталады. Техникалық спецификацияда басқаша көрсетілмесе, қосымша адаптерсіз немесе трансформаторсыз 220 вольтты электрмен жабдықталады. Тұтынушы орнатқан жабдықтың бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді құралдармен қамтамасыз етілген бағдарламалық қамтамасыз ету. Жеткізуші білікті мамандардың тауарларды жеткізуге қолдау көрсетеді. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тұтынушыға тауардың бағдарламалық құралына қол жеткізу үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді.  Өлшем құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатуға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті орнату алдындағы талаптарды Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге хабарлайды . Сыртқы өлшемдер бойынша стандартты есік саңылауларынан (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) өтетін үй-жайларды орнату алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын қажет етпейтін үлкен жабдық . Жұмыс орнына жеткізу, жабдықты түсіру, орауыштан шығару, орнату, құрылғыларды реттеу және іске қосу, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына сәйкестігін тексеру (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және т.б.), медициналық мамандарды оқыту (қолданбалы оқыту) және техникалық персонал (растайтын құжатты бере отырып қызмет көрсетудің негізгі деңгейі) Тапсырыс беруші штатта тиісті мамандар болмаған жағдайда, өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып, Өнім берушімен жүзеге асырылады. | | | |

**Денсаулық сақтау ұйымының басшысы Абуов Н.Е.**

М.О